nacteny ridici parametry z RIZENI.DAT                                          nacteny typove parametry z TYP.DAT                                             nacteny typ.parametry z TYP_BLOK.CAT a TYP_SIT.CAT                             nactena jmena objektu z UST,VET a GEN.DAT                                      nacteny symboly promennych ze SYMBOL.CAT                                       provedeno rozdeleni uzlu na pasivni a aktivni                                  nacteny parametry a modely bloku a motoru z GEN.DAT a BLOK.DAT                 nacteny parametry a modely bloku a motoru z GEN.DAT a BLOK.DTB                 nacten vstupni ustaleny stav z UST.DAT a modely uzlu z UZLY.DAT                nacten vstupni ustaleny stav z UST.DAT a modely uzlu z UZLY.DTB                nacteny parametry vetvi z VET.DAT a modely regul.traf z SIT.DAT                nacteny parametry vetvi z VET.DAT a modely regul.traf z SIT.DTB                nacteny kontrolovane veliciny site                                             nacteny udaje pro analyzu                                                      nacteny parametry centralniho regulatoru                                       nacteny parametry automatik                                                    nacteny parametry stabilizatoru a regulatoru                                   vypocteny pocatecni podminky                                                   nacteny pocatecni podminky                                                     provedena inicializace sitovych matic                                          zaznamu generatoru nacteno ze souboru BLOK.DAT                                 zaznamu generatoru nacteno z databaze BLOK.DTB                                 radku motoru nacteno ze souboru BLOK.DAT                                       zaznamu motoru nacteno z databaze BLOK.DTB                                     provedena inicializace centralniho regulatoru                                  proveden pouze vypocet pocatecnich podminek Ipoc=3                             chybny format dat ve vstupnim souboru VYSTUP/SOUBORY.DAT                       chyba ve vstupnim souboru KONT.DAT                                             chybny format dat ve vstupnim souboru ANAL.DAT                                 chyba formatu dat ve vstupnim souboru UST.DAT                                  chyba pri nacitani lokalniho katalogu bloku TYP_BLOK                           nerozpoznano uzivatelske cislo uzlu                                            chyba formatu dat ve vstupnim souboru AUTSEK.DAT                               chybi vstupni soubor SYMBOL.CAT s katalogem symbolu                            chybny format dat ve vstupnim souboru VET.DAT                                  chyba ve vstupnim souboru TYP.DAT                                              chyba v katalozich TYP_BLOK.CAT nebo TYP_SIT.CAT                               chybny format dat ve vstupnim souboru AUTOMAT.DAT                              prekroceny dimenze programu                                                    chyba formatu dat ve vstupnim souboru UST.DAT                                  chybny format dat ve vstupnim souboru VET.DAT                                  chyba formatu dat ve vstupnim souboru GEN.DAT                                  chybny format dat ve vstupnim souboru RIZENI.DAT                               chyba formatu dat ve vstupnim souboru VYSTUP.DAT                               chyba formatu dat ve vstupnim souboru VYSTUP/SOUBORY.DAT                       chyba formatu dat pri nacitani vychoziho stavu                                 chybny format dat ve vstupnim souboru STABIL.DAT                               chyba v definici vykonu v GEN.DAT - viz soubor INIC.HLA                        v GEN.DAT prirazen blok neznamemu uzlu -viz.INIC.HLA                           chybny format dat ve vstupnim souboru SCENAR.DAT                               Bilance cinneho a jaloveho vykonu[MW,MVAr] uzlu v konc.stavu                    Uzel  Pstat_Pi Qstat_Qi Pgen_Pmot Qgen_Qmot BilanceP BilanceQ                 bilance oblasti                                                                jmeno  BilanceP BilanceQ                                                       ''Vypis  elektrickych velicin [pj] bloku                                     ''Vypis mechanickych velicin [pj] bloku                                          ''Vypis velicin [pj] motoru:                                                 ''''Vypis promennych [pj] vybranych bloku                                      ''''Vypis promennych [pj] 1.grafu                                              ''''Vypis promennych [pj] 1. a 2. grafu                                        ''''Vypis promennych [pj] 3. a 4. grafu                                        ''''vypis modulu napeti v uzlu [kV]                                            ''''vypis argumentu napeti v uzlu [rad]                                        ''''vypis  zateznych uhlu ë rotoru [rad]                                       ''''vypis odchylek frekvence v uzlu [Hz]                                       ''''vypis ztratovych vykonu vetvi [MW]                                         ''''vypis odbocek regulacnich traf                                             ''''vypis prevodu traf                                                         ''prehled sekund.regulace bloku a sek.regulacni rezervy oblasti                  vypis regulacnich pasem primo rizenych bloku pro oblast:                       jmeno       Nrmin      Nt         Nrmax     Sek.regul.rezerva                  sek.regulacni rezerva primo rizenych bloku:                                    vypis regulacnich pasem bloku rizenych Y3                                       jmeno  Nrmin    Nt   Nrmax  Reg.pasmo[MW] [% reg.rozsahu]                     sek.regulacni rezerva bloku rizenych Y3:                                       vypis regulacnich pasem bloku rizenych Y1                                       jmeno  Nrmin    Nt   Nrmax  Reg.pasmo[MW] [% reg.rozsahu]                     sek.regulacni rezerva bloku rizenych Y1:                                       ''st. charakteristiky motoru Imot[kA],Mel[kNm],Mmot[kNm]=f(s)                ''analyza pocatecniho stavu t=                                                   analyza zadane oblasti v case:                                                 analyza koncoveho stavu t=                                                     rozdil pocat. a konc.stavu                                                     prenosy[MW,MVAr],proudy[A] a ztraty[MW,MVAr] vetvi                               jm.vetve poc.uz. konc.uz.  Ppoc    Qpoc  Ipoc     Pkon    Qkon  Ikon    Pzt  vypis pretizenych vedeni a uzlu s napetim mimo mez                             prenosy[MW,MVAr],proudy[A] a ztraty[MW,MVAr] vetvi                             Uziv.  Jmeno Cislo Uv      absU   argU       Podb    Qodb    Pdod    Qdod Qkompcislo    uzlu obl. [kV]   [kV]    [stup]     [MW]  [MVAr]    [MW]     [MVAr]   ostrov        Pd [MW] Qd[MVAr] Po [MW] Qo[MVAr] Pz[MW]  Qkomp[MVAr] saldoP     analyza jednotlivych oblasti                                                   jmeno oblasti Pd [MW] Qd[MVAr] Po [MW] Qo[MVAr] Pz[MW]  Qkomp[MVAr] saldoP     frekvencni odlehcovani  [MW,%Podb]                                              UZEL        F1 [MW,%]    F2 [MW,%]     F3 [MW,%]   F4 [MW,%]                   OBLAST      F1 [MW,%]     F2 [MW,%]     F3 [MW,%]     F4[MW,%]                Vybrane promenne pro har.analyzu-odezvy na pridavny harm.signal                Analyza vzniklych ostrovu                                                      novy ostrov, pocet uzlu:                                                       ''Charakteristiky static. a dynam. primarni regulacni rezervy[MW] oblasti:   ''Analyza primarni regulacni rezervy po oblastech a blocich                      Jmeno    Kod     PRR+   PRR-    DRR   Ntmin Nt    Ntmax Ntn  Pn                   bloku            Staticka    Dynam.         [MW]                            Prehled modelovani zdroju jednotlivych oblasti [MW]                            Jmeno   KonstantniStatickou     Dynamicky          Celkem    Prim.regul.rezer. oblasti admitanci charakt.   blokem   cerpani       [MW]        [MW]    [%]    ''Dodavane a odebirane vykony uzlu, toky vetvi a profilu [MW/MVAr]           ''''Dodavane a odebiranych proudy do uzlu, proudy vetvi [A]                    ''''Realne a imag. casti impedance vedeni videne ochranou [Ohm]                ''''Vypis velicin centralniho regulatoru P a f                                 ''dod                                                                            odb                                                                            vet                                                                            ztr                                                                            Y_1                                                                            Y_3                                                                            ind                                                                            Odb                                                                            omezeni poctu vypisovanych kontrolovanych objektu site na 24                   jm.vetve poc.uz. konc.uz.  Ppoc    Qpoc  Ipoc     Pkon    Qkon  Ikon  Pzt Ikont''stacionarni charakteristiky as.motoru Imot[kA],Mel[kNm],Mmech[kNm]=f(s)    ''''Vypis prvni poloviny komplexnich promennych Real,Imag [pj]                 ''''Vypis druhe poloviny komplexnich promennych Real,Imag [pj]                 ''u vetve programove osetrena mala impedance na R,X[Ohm]                         nacteny parametry logik                                                        chybny format dat ve vstupnim souboru LOGIC.DAT                                Mapa vicenasobnych a hromadnych (na vice objektu) zasahu automatik a logik     Automat/Logika Zasah Objekty......     Cislo Clanek Odkazy na cisla aut./clankuSeznam automatik pro vstupy clanky logiky                                      Mapa clanku logik a jejich vstupu                                              Vybrane promenne pro har.analyzu-odezvy na pridavny harm.signal                Vybrane promenne pro vypocet strednich kvadratickych odchylek                  Analyza vzniklych ostrovu                                                      cas[s]   Objekt    Stav Logicke hodnoty [Clanku(C) [Vstupu (V)...] .....]      Casovy vypis: stavu logiky,log.hodnot clanku a vstupu a zmen vystupu automatik Chyba pri nacitani vstupnich dat - viz vystupni soubor INIC.HLA                Chybi vstupni soubor s automatikami                                            Chybi vstupni soubor se stabilizatory                                          Chybi vstupni soubor pro sekundarni regulaci P/f                               Chybi vstupni soubor s logikami                                                zaznamu generatoru nacteno z modifikace:                                       zaznamu motoru nacteno z modifikace    :                                       chyba pri otevirani databaze           :                                       chyba pri otevirani modifikace         :                                       stat.charakteristiky as.motoru Imot[kA],cosfi,Mel[kNm],Mmech[kNm]=f(s):        chybi vstupni soubor chodu                                                     Bilance cinneho a jaloveho vykonu[MW,MVAr] uzlu v konc.stavu                    Uzel  Pstat_Pi Qstat_Qi Pgen_Pmot Qgen_Qmot BilanceP BilanceQ                 bilance oblasti jmeno  BilanceP BilanceQ                                       Charakteristiky staticke a dynamicke primarni regulacni rezervy[MW] oblasti:   Jmeno   Konstantni Statickou     Dynamicky          Celkem Prim.regul.rezerva  oblasti admitanci  charakt.   blokem   cerpani       [MW]      [MW]    [%]     chyba pri alokaci pole - pocet ostrovu site                                    chyba pri alokaci pole - pocet uzlu site                                       chyba pri alokaci pole - pocet oblasti site                                    chyba pri alokaci pole - pocet vetvi site                                      chyba pri alokaci pole - pocet reg.traf site                                   chyba pri alokaci pole - pocet bloku                                           chyba pri alokaci pole - pocet aktivnich uzlu site                             chyba pri alokaci lokalnich poli - analyza neprovedena                         chyba pri alokaci lokalnich poli - inicializace sit.matice neprovedena         chyba pri alokaci lokalnich poli - vypocet poc.podminek neproveden             chyba pri alokaci lokalnich poli - kontrola topologie neprovedena              chyba pri alokaci lokalnich poli - rozpoznani akt.uzlu s bloky neprovedeno     chyba pri alokaci lokalnich poli - adresace bloku neprovedena                  chyba pri alokaci lokalnich poli - rozpoznani akt.uzlu se zatezi neprovedeno   chyba pri alokaci lokalnich poli - nacteni netocive slozky site neprovedeno    chyba pri alokaci lokalnich poli - prirazeni modelu blokum neprovedeno         chyba pri alokaci lokalnich poli - analyza prim.regulace neprovedena           chyba pri alokaci pole - pocet aktivnich uzlu site                             chyba pri alokaci pole - typ.parametru generatoru                              chyba pri alokaci pole - typ.parametru budice                                  chyba pri alokaci pole - typ.parametru regulatoru buzeni                       chyba pri alokaci pole - typ.parametru prid.automatik buzeni                   chyba pri alokaci pole - typ.parametru turbiny                                 chyba pri alokaci pole - typ.parametru regulatoru pohonu                       chyba pri alokaci pole - typ.parametru prid.automatik pohonu                   chyba pri alokaci pole - typ.parametru zdroje pohon.media                      chyba pri alokaci pole - typ.parametru asynch.motoru                           chyba pri alokaci pole - typ.parametru pohanenych zarizeni                     chyba pri alokaci pole - typ.parametru staticke zateze                         chyba pri alokaci pole - typ.parametru frekvencniho odlehcovani                chyba pri alokaci pole - typ.parametru regulatoru trafa                        chyba pri alokaci pole - typ.parametru dynamicke zatez                         chyba pri alokaci pole - typ.parametru ekvivalentniho as.motoru                chyba pri alokaci pole - typ.parametru stejnosmerne spojky                     chyba pri alokaci pole - typ.parametru statickeho kompenzatoru                 chyba pri alokaci pole - typ.parametru  UPFC                                   chyba pri alokaci lokalniho pole - prirazeni reg.traf neprovedeno              chyba pri alokaci pole - pocet trojvinut.traf site                             chyba pri alokaci lokalnich poli - uzly s trojvinut.trafy                      protismerne trafo-inter.prehozeni poc. a kon.uzlu, zavislost x=f(p) nepostizenanalezena vetev spojujici uzly trojvinutoveho trafa  - bude vypnuta:            chyba pri alokaci pole - pocet profilu                                         nerozpoznano uzivatelske cislo oblasti                                         prenosy[MW,MVAr],proudy[A] a ztraty[MW] vinuti trojvin.traf                    jm.trafa   P1      Q1    I1       P2      Q2    I2     P3     Q3     I3      dPjm.vetve   Ppoc    Qpoc  Ipoc     Pkon    Qkon  Ikon    dP                     chyba pri alokaci pole - pridavna nesymetricka data vetvi                      chyba pri alokaci pole - pridavna nesymetricka data 3v. traf                   chyba pri cteni rozsireneho zaznamu vetve                                      chyba pri cteni rozsireneho zaznamu 3v.trafa                                   prenosy[MW,MVAr],proudy[A] a napeti[kV] UPFC                                   jm.UPFC  Ppoc    Qpoc  Ipoc  Pkon    Qkon  Ikon  Ps    Is      Upoc   Us       chyba pri alokaci pole - pocet UPFC                                            chyba pri alokaci pole - typ.parametru ekvivalentniho as.motoru                chyba pri nacitani lokalniho katalogu site TYP_SIT.CAT                         chyba pri nacitani katalogu symbolu SYMBOL.CAT                                 chyba pri alokaci lokalnich poli - prirazeni UPFC neprovedeno                  došlo ke ztrátě stability -viz hlášení ve výstupním souboru KONT.HLA           v uzlu připojeno více bloků s modely GASA,HRSG- vypocet poc.podminek neprovedennekonvergence inicializece modelu GASA - vypocet poc.podminek neproveden       chyba pri alokaci pole - pocet vypinacu                                        chyba pri alokaci pole - pocet odpojovacu                                      chyba pri alokaci pole - pocet zatezi                                          