vykon  vetsi nez                                               proud  vetsi nez                                               napeti mensi nez                                               napeti vetsi nez                                               impedance mensi nez                                            uhel delta vetsi nez                                           prekroceni mezi zadanych pro prubeznou kontrolu                cas[sec]   jmeno    hlaseni         Xnast    Xskut             prenos vetsi nez                                               uhel deltarel vetsi nez                                        ;puleni kroku   :                                              ;nelze pulit krok:                                             Blok:konvergence;Iter,Chyba:                                   Blok:konvergence_E;Iter,Chyba:                                 Blok:zdvojeni;Chyba,krok:                                      Pocet znaku prvniho objektu v makru mimo meze 1-6              Pocty znaku prveho a druheho objektu v makru se nerovnaji      Opravte pocet znaku druheho objektu na:                        Pocet znaku druheho objektu v makru mimo meze 1-6              Nespravny format makra                                           Spravny format      $(JmenoMakra:Obj_in=Obj_ou)              Informace o automaticke zmene kroku a diagnostika              cas[sec] jmeno bloku max.chyba   hlaseni                       Komutace:preiterovano;Iter,chyba:                              Komutace:iterace;Iter,chyba,u:                                   Sit:iterace;Iter,chyba u:                                    Sit:preiterovano_D;Iter,chyba:                                 Sit:preiterovano;Iter,chyba:                                   v adresari VST nenalezen soubor POCAT.SNP                      spuste MODES s parametrem IPOC=1 (ve vst.souboru RIZENI.DAT)   v adresari VYST nenalezen soubor KONEC.SNP                     MODES nedosahl koncoveho casu vypoctu nebo byl soubor smazan   v adresari VYST nenalezen soubor NAVRAT.SNP                    nebyl pouzit zasah SNAP nebo byl soubor smazan                 ***chyba pri nacitani vazebnich velicin bloku ze:              .ta stavova promenna bloku chybne nactena ze souboru:          .ta algebr. promenna bloku chybne nactena ze souboru:          ***chyba pri nacitani velicin motoru ze:                       je chybny udaje prevodu nebo stavu vetev v souboru:            je chybny udaj v souboru:                                      u vetve:                                                       u regul.trafa:                                                 u uzlu:                                                        u aktivniho uzlu:                                              u ostrova:                                                     u sek.regulatoru:                                              u automatiky:                                                  u stabilizatoru:                                               se nenachazi v tabulce jmen vetvi                              nutno zadat spravny retezec dle souboru VET.DAT                pridavna automatika-frekv.rele -> prepnuti do regulace otacek  ukoncen vypocet                                                se nenachazi v tabulce jmen bloku                              nutno zadat spravny retezec dle souboru GEN.DAT                zrusen nabeh automatiky ve skupine                             u logiky    :                                                  se nenachazi v useku jmen oblasti                              nutno zadat spravny retezec dle  UST.DAT                       zmena salda a/nebo frekvence                                   oblast nema zadany centralni regulator P/f v AUTSEK.DAT        se nenachazi v tabulce jmen bloku                              vznikl novy ostrov, pocet uzlu:                                se nenachazi v tabulce jmen uzlu                                zmena zateze zasahem F4                                       probiha trend-> skok zateze nelze provest                      nastaveni relativniho casu                                     posunuti relativniho casu                                      prepnuto na reg.otacek zasahem F8                              prepnuto na reg.vykonu zasahem F8                              prepnuto na reg.predtlaku zasahem F8                           vypnut regulator turbiny  zasahem F8                           Zasah uzivatele neproveden                                     makro ignorovano                                               zapis stavu proveden                                           blok neni vypnut ->neni mozno synchronizovat                   navrat  do zapsaneho stavu proveden                            zapnut skokovy signal do reg.buzeni                            zapnut harmonicky signal do reg.buzeni                         zapnut skokovy signal do reg.pohonu                            zapnut harmonicky signal do reg.pohonu                         vypnut pridavny signal do reg.buzeni                           vypnut pridavny signal do reg.pohonu                            vypnut regulator turbiny automatikou:                          prepnuto na regulaci otacek automatikou:                      zmena zadaneho Ug automatikou:                                 zmena zadaneho Qg automatikou:                                 zmena zadaneho Ns automatikou:                                 zmena zadaneho Wz automatikou                                  zmena odberu o Dp automatikou:                                 odpojen blok automatikou:                                      pripojen blok automatikou:                                     pocatek vypnut automatikou:                                    zanik zkratu:                                                  vypnuta 1 faze automatikou:                                    konec vypnut automatikou:                                      synchronizace bloku automatikou:                               prechod do cerpadloveho rezimu automatikou:                    prechod do turbinoveho  rezimu automatikou:                    cerpani mozne pouze u modelu HYDR                              prechod do rezimu RZV automatikou:                             vypnuti  rezimu RZV automatikou:                               RZV je mozne pouze pro model ST_A                              zmena zadaneho Fzad automatikou na:                            se nenachazi v tabulce jmen automatik                          nutno opravit spravny retezec dle  AUTOMAT.DAT                 automatika/ochrana odblokovana                                 automatika/ochrana blokovana                                   VETEV   VYPNUTA                                                VETEV   ZAPNUTA                                                VETEV   ZMENA PREVODU                                          zapnut regulator turbiny                                       prepnuto na prov.regulaci otacek                               prepnuto na regulaci vykonu                                    prepnuto na regulaci predtlaku                                  vypnut regulator turbiny                                       prepnuto na regulaci otacek                                   zmena zadaneho Ug [p.j]                                        zmena zadaneho Qg [p.j]                                        zmena zadaneho Ns [p.j]                                        zmena zadaneho Wz [p.j]                                        UZEL    ZMENA ODBERU O DP,DQ[%]                                BLOK    ODPOJEN                                                BLOK    PRIPOJEN                                               synchronizace bloku                                            VETEV   ZKRAT                                                  simultanni zkraty/odpojeni zkratu neprovedeno                  prechod do cerpadloveho rezimu                                 prechod do turbinoveho  rezimu                                 prechod do rezimu RZV                                          vypnuti  rezimu RZV                                            zmena zadaneho Fzad                                            VETEV   ODPOJEN POCATECNI UZEL                                 VETEV   ODPOJEN POUZE ZKRAT                                    VETEV   ODPOJENA JEDNA FAZE                                    VETEV   ODPOJENA                                               VETEV   ODPOJEN KONCOVY  UZEL                                  rampova zmena zatizeni                                         rampova zmena zatizeni  jeste probiha                          pocet trend.zmen zatizeni prekrocil dovol.pocet:               nutno zadat uzel pro kontrolou odberu v KONT.DAT               blok zarazen do sek.regulace P/f                               blok vyrazen z sek.regulace P/f                                blok neni zarazen mezi regulacni v souboru AUTSEK.DAT          se nenachazi v tabulce stabilizatoru                           nutno opravit spravny retezec dle STABIL.DAT                   . zasah- chyba pri odpojeni zkratu-spravny format:             Jm_vet,0-zkrat+vetev/1-zkrat+1f./3-zkrat/-2 poc.uzel/2 kon.uzel***chyba pri nacitani poctu zasahu                             . zasah- chyba formatu dat pri nacitani zasahu - spravne:      Jm_obj(sesti/osmimistny retezec jmena objektu}                 . zasah- chyba formatu dat pri nacitani zasahu - spravne:      Jm_obj(sesti/osmimistny retezec jmena objektu),I(Integer)      . zasah- chyba formatu dat pri nacitani zasahu - spravne:      Jm_obj(sesti/osmimistny retezec jmena objektu),R(Real)         . zasah- chyba pri nacitani zmeny zatizeni-spravny format:     Jm_uzl,dP[pu],dQ[pu] pro skokovou zmenu                        Jm_uzl,dS[pu],v[pu/min] pro rampovou zmenu                     . zasah- chyba pri nacitani zkratu-spravny format:             Jm_vet,Vzdalenost<0-100>,Xboc[Ohm]                             . zasah- chyba pri nacitani periody vypisu a rel.chyby-spravne:Per,eps                                                        . zasah- chyba pri nacitani zapisu a navratu do stavu          Int<0 pro zapis,1 pro navrat>                                  nerozpoznan objekt -> zasah neproveden                         HRT  prepnul nahoru,odbocka,Xzad,Xskut:                        HRT  prepnul dolu, odbocka, Xzad,Xskut:                        vypadkem vznikl novy ostrov                                    zapnutim se ostrov prifazoval                                  odepnuti bloku -> prepnuti do regulace otacek                  Hlaseni o udalostech:                                          Cas [s] Objekt Udalost                                         Frekvencni odlehceni zateze,stupen, %,MW:                      zapusobila pridavna automatika-omezovac stat. a rot.proudu     zapusobila pridavna automatika-hlidac meze podbuzeni           ukoncena trendova zmena zateze                                 zapusobilo akceleracni rele ->rychle zavirani ventilu          blok odpojen od site ->rychle zavirani ventilu                 prepnuto do prac.regulace otacek a pripraveno na synchronizaci pridavna automatika-reg.prebehu->prepnuto do regulace otacek   pridavna automatika-pusobi regulator prebehu                   nesouhlasi jmeno bloku v souboru GEN.DAT a v:                  neodpovida model budice v snimku stavu:                        neodpovida model turbiny v snimku stavu:                       neodpovida model zdroje v snimku stavu:                        neodpovida model motoru v snimku stavu:                        neodpovida model pohonu v snimku stavu:                        je chybny udaj primo rizenych bloku v souboru:                 doba vypoctu [hod min sec 0.01*sec]:                           zapnuto zasahem F1                                             zmena zadane jaloviny zasahem F6 o:                            vypnut zasahem F5                                              synchronisovan zasahem F5                                      nerozpoznano klicove slovo zasahu                                scenarem  automatikou uzivatelem logikou HRT och AOZ RO FO   sekundarni regulace  P/f aktivovana :                          sekundarni regulace  P/f deaktivovana :                        nastaven vystup pro logiku na .FALSE.                          nastaven vystup pro logiku na .TRUE.                           se nenachazi v tabulce jmen logik                              nutno opravit spravny retezec dle  LOGIC.DAT                   logika     odblokovana                                         logika     blokovana                                           se nenachazi v tabulce jmen clanku                             chyba pri cteni ze SIT_POC.ANA pri analyze rozdiloveho stavu   chyba pri nacitani minimalniho kroku - spravny format:         dxmin                                                          chyba pri nastaveni relativniho casu - spravny format:         T [s] (je-li T<0 pak Trel=Trel+t, jinak Trel=t)                chyba formatu dat pridavneho harmonickeho signalu - spravne:   Jm_bloku(retezec),Amplituda(pj. Ampl<0 vypnuti),rychlost[rad/s]chyba formatu dat pridavneho skokoveho signalu - spravne:      Jm_bloku(retezec),Amplituda(pj. Ampl<0 vypnuti)                chybny zaznam v databazi:                                      regulace ostrova je mozna pouze pro alternativni model turbiny přepnuto do regulace ostrova                                   zadana astická regulace otáček                                 zasah neproveden                                               Prekrocen pocet iteraci site;Chyba,krok:                       Prekrocena mezni frekvence  ;dfmax,krok:                       Prekrocen pocet iteraci     ;Chyba,krok:                       Divergence, omezeni kroku  ;Chyba,dxmax:                       chyba formatu dat pri nacitani zasahu - spravne:               Jm_obj(sestimistny retezec jmena bloku),Sekce(Int),Poradi(Int] zmena typ.parametru generatoru                                 zmena typ.parametru budice                                     zmena typ.parametru regulatoru budice                          zmena typ.parametru automatik budice                           zmena typ.parametru turbiny                                    zmena typ.parametru regulatoru turbiny                         zmena typ.parametru automatik turbiny                          zmena typ.parametru zdroje media                               zmena typ.parametru as.motoru                                  zmena typ.parametru pohonu                                     prekrocen dovoleny pocet sekci:                                prekrocen dovoleny pocet typ.parametru:                        prekrocen dovoleny pocet ostrovu:                              nelze zadat Int<dx, interval vypisu prodlouzen na              | Program MODES 2.2/12          uvolnen: 1.12.2011            || Dimenzovani poctu objektu                                   ||      Uzly :      Vetve: Aktiv. uzly: Bloky:                  | Dimenzovani poctu objektu rizeni                            ||    Oblasti:Regul.trafa: Stabilizatory:                       | Dimenzovani automatik a logik                               || Automatiky:    Zasahy :       Objekty:                       |     Logiky:     Clanky:        Vstupy:                       | Dimenzovani poctu kontrolovanych velicin site               ||     Napeti:     Odbery:       Dodavky:                       |      Vetve:     Vedeni:     Profily:  Uhly:                  | Program UST 2.2/9                               |            | Uvolnena: 1.12.2004                             |            |(c) Ing Karel Maslo CSc 1994-2005                |            | Serie:11_2004                                   |            bez vypoctu Jakobianu v kazde iteraci                          s vypoctem Jakobianu v kazde iteraci                           Proveden pouze vypocet US s pocatecnim napetim                 -provadi se vypocet Jacobiho matice                            provadi se faktorizace Jacobiho matice                         provadi se vypocet chodu                                       prekrocena dovolena vykonova nerovnovaha[MVA]:                 vypocet diverguje - maximalni vykonova nerovnovaha[MVA]:       bilancni uzel degeneruje Q<Omin,def:                           napajeci uzel degeneruje Q<Qmin;Def:                           bilancni uzel degeneruje Q>Omax;def:                           napajeci uzel degeneruje Q>Qmax;Def:                           max.chyba,pocet iteraci:                                       prekrocen pocet dovolenych iteraci                             chyba pri vypoctu Jacobiho matice                              Prepocitano                                                    NUzl-pocet uzlu(max.400),cislo ref.uzlu,Sv-vztazny vykon[MVA]  Uziv.  Jmeno     Cislo Uv     absU     argU          Podb  Qodb       Pdod    Qdod      Qkomp   Qmin    Qmax  Uzad  Nk   Qki  cislo  uzlu      obl.  [kV]   [kV]     [stup]       [MW] [MVAr]       [MW]   [MVAr]            [MVAr]         [kV]  [-] [MVAr]N_ob: pocet oblasti s regulaci salda                            Iziv.  Jmeno      Saldo   Ztráty Priznak ekv.   Pd      Po    cislo  oblasti      [MW]      [MW]      [0/1]   [MW]    [MW]   N_pr: pocet profilu mezi oblastmi                              Porad. Jmeno    Jmena oblasti       Prenos  Ztraty  Jmena      cislo  profilu  1.       2.         [MW]    [MW]    Vetvi      @0POKRA{COVAT     @0KON{CIT      @0KON{CIT                     Uzel:konvergence;PocetIter,Maxchyba:                           Podil vypoctoveho casu pro vypocet komutace,nesymetrie site[%]:Nevypocteny Yz2 Yz0 ->zasah neproveden                         Prehled iteracniho procesu                                     Napet.hladina [kV] max.chyba dovolena chyba v uzlu             max.chyba:                                                     Chyba pri minimalizaci prirustku Jac.matice                    Chyba pri faktorizaci Jac.matice                               dva uzly maji stejne jmeno:                                    nenalezen pocatecni uzel vedeni:                               nenalezen koncovy uzel vedeni:                                 nesouhlasi napetove hladiny u vedeni:                          totozny poc. a konc. uzel u vedeni:                            nenalezen pocatecni uzel trafa:                                nenalezen koncovy uzel trafa:                                  stejne napetove hladiny trafa:                                 vsechny vetve odpojeny                                         izolovana oblast bez bilancniho uzlu-pridan referencni uzel:   v izol.oblasti je vice jak jeden ref.uzel- tento uzel vyrazen  Prehled izolovanych uzlu                                       Pocet uzlu,Pocet bil.uzlu, Cisla bil.uzlu,Sv:                  Jmuzlu, vstupni bilance [MW,MVAr]                              Kontrola Kirhoffovych zakonu pro uzel:                         Odb.,Dod.,Komp.:                                               Vet,  Uzel1  ,Uzel2  ,Vst                                      prehled napet. hladin a dovolene vykon.nerovnovahy             pocet oblasti je vetsi nez dovolenych:                         pocet profilu je vetsi nez dovolenych:                          vedeni s prevodem:                                             vedeni s pricnym prevodem:                                    nulovy pocet uzlu                                              nulovy pocet vetvi                                             v podadresari VST nenalezena variace                           v podadresari VST nenalezen vstupni soubor                     chyba pri cteni variace                                        spravny format:eps(0/1),epsU(Real),Itermax(Int),Diag(0/1)      chyba pri nacitani 1.hlavicky ve vst.souboru                   chyba pri nacitani 2.hlavicky ve vst.souboru                   chyba pri nacitani poctu uzlu,cisla bilanc. uzlu,Sv ve         v podadresari VST nenalezena varianta chodu                    chyba pri nacitani poctu vetvi ve variante chodu               pocet oblasti omezen na:                                       Prehled uzlu podle ostrovu                                     Cislo ostrova  Uzel     Typ uzlu  Cis.uzlu                     Typ uzlu O-Izolovany 1-Bilancni,2-Napajeci,3-Odberovy 4-Degeneru vetve nebyl nalezen pocatecni uzel v tabulce uzlu            u vetve nebyl nalezen koncovy uzel v tabulce uzlu              na radku:chyba formatu vstupnich dat uzlu ve variante chodu    na radku:chyba formatu vstupnich dat vetve ve variante chodu   chyba pri nacitani vstupnich dat-viz vyst.soubor CHOD.HLA      Pocatecni vykonova nerovnovaha                                 Typ uzlu jmeno cislo uzlu  dP[MW]                 dQ [MVAr]    Prehled uzlu s prekrocenou vykonovou nerovnovahou v iteraci:   Chod site                                                      Pocet    uzlu      vetvi       generatoru  motoru              cteni dat - viz INIC.HLA (Hlaseni|Inicializace)                Predcasne ukoceni vypoctu chybou pri cteni vstupnich dat       Prekrocen dovoleny pocet zaznamu v katalogu typ.parametru blokuPrekrocen dovoleny pocet zaznamu v katalogu typ.parametru site Program pouzil standardni typove parametry                     pocatecni podminky bloku - viz UST.INI (Hlaseni|Pocat.podminky)Prekrocen regulacni rozsah Ubmin-Ubmax pro model budice        Prekroceny meze zadane hodnoty Uzmin-Uzmax u modelu budice     Prekrocen regulacni rozsah Ntmin-Ntmax pro model turbiny       Prekroceny meze otevreni reg.organu Gmin-Gmax u modelu turbiny zasahy a akce - viz AKCE.HLA (Hlaseni|Udalosti)                Pocet pusobeni hlidacu meze podbuzeni:                         Pocet pusobeni omezovacu proudu:                               Pocet pusobeni rychleho zavirani ventilu:                      Pocet prepnuti do regulace otacek pro vodni turbiny:           Pocet zasahu zadanych scenarem:                                Pocet zasahu provedenych automatikami a logikami:              casove udaje  - viz KROK.INI (Hlaseni|zmeny kroku)             Pocet puleni integracniho kroku pro udrzeni presnosti          Pocet zdvojeni integracniho kroku pro udrzeni presnosti        Pocet zkracovani integracniho kroku v periode vypisu           kt meritko casu (zrychleni kt<1, zpomaleni kt>1)               nebylo nalezeno v tabulce maker                                chyba pri nacitani tela makra z glob.tabulky MAKRA.DAT na radkupri nacitani tela makra  z MAKRA.DAT doslo k chybe na radku    prehled sekund.regulace bloku a sek.regul.rezervy (SRR) oblastivypis regulacnich pasem primo rizenych bloku pro oblast:         jmeno   Nrmin     Nt   Nrmax    SRR V[MW/m] CP TRR  TSR   VTSsekundarni regulacni zaloha primo rizenych bloku, kKOH,KHOM:   vypis regulacnich pasem bloku rizenych Y3                       jmeno  Nrmin    Nt   Nrmax  Reg.pasmo[MW] [% reg.rozsahu]     sek.regulacni rezerva bloku rizenych Y3:                       vypis regulacnich pasem bloku rizenych Y1                      sek.regulacni rezerva bloku rizenych Y1:                       Analyza primarni regulacni rezervy po oblastech a blocich      Jmeno    Kod     PRR+   PRR-  DRR   Ntmin Nt    Ntmax   Ntn  Pn   bloku            Staticka  Dynam.         [MW]              Prehled modelovani zdroju jednotlivych oblasti [MW]            Nejedna se o uzlovy zkrat                                      Vypis hodnot pri trifazovem zkratu (3_PH.)                     Vypis hodnot pri dvoufazovem zkratu (L_L)                      Vypis hodnot pri jednofazovem zkratu (S_L_G)                   Vypis hodnot pri dvoufazovem zemnim zkrat (D_L_G)              Zkratove impedance pri zkratu na vetvi:                        Data uzlu                                     Prispevky vetvi  Slozka Uzel    U[-] argU[deg] I[kA] argI[deg] Vetev  Uzel       Casovy prubeh zkratoveho proudu                               t[s]         Ik[kA]        ia[%]          mi[-]          ke[-] Veliciny zkratoveho proudu podle CSN 33 3020                   se nenachazi v tabulce regul.traf                              zmena zadaneho napeti reg.trafa UTRZ                           regul. schopnosti Oblast SALDOmax SALDOsigma Ereg[MWh/hod] Preg| Dimenzovani typovych parametru modelu bloku                 ||Generator,Budic,RegB,AutB,Turbina,RegT,AutT,Kotel,Motor,Pohon|Zmeneno regulacni pasmo bloku                                  Regulacni pasmo 0 neexistuje -> zasah - neproveden             Regulacni pasmo neexistuje -> zasah + neproveden               Sumarni terciarni regulacni rezerva  TRR- TRR+ VSR  TSR:       u regulatoru:                                                  se nenachazi v tabulce regulatoru                              regulator odblokovan                                           regulator blokovan                                             stabilizator odblokovan                                        stabilizator blokovan                                          zmena zadane hodnoty                                           VETEV   ODPOJENY DVE FAZE                                      Nevznikl zkrat ->zasah neproveden                              Prispevky ekvivalentu soustavy                                 Proud    [kA] [st.] Impedance cesty   R[Ohm]   X[Ohm]          jednostranne odpojeny v uzlu                                   Prispevky zkrat.proudu ziskane z rozsireneho aktivnim dvojbranuProud    [kA] [st.] Impedance ekvivalentu R[Ohm]   X[Ohm]      * hodnoty ziskany zpresnenym vypoctem stejnosmerne slozky      Nulova doba trvani zkratu - vypocet neproveden                 Spinace >Jmeno vetve Xvet                   PocUzel     KonUzels vypoctem/bez vypoctu Jakobianu v kazde iteraci               Narust nenulovych prvku v %:                                   prehled napet. hladin a dovolene vykon.nerovnovahy             . vinuti odpojeno                                              . vinuti pripojeno                                             3VTRF   ZMENA ODBOCKY                                          3VTRF   ODPOJENO                                               VINUTI  ODPOJEMO                                               zmena vystupu integratoru pr.8 [p.j]                           prepinani odbocek odblokovano                                  prepinani odbocek blokovano                                    nelze zadat R i X vedeni nulove-vyradte vetev a spojte uzly    Pocet ref.uzlu prekrocil dimenze -zmensete pocet ostrovu       NEDODRZEL PRESNOST VIZ HLASENI/ZM.KROKU                        Provedena kontrola presnosti po odpojeni zkratu                zadana rampova zmena rychlosti vetru                           zadana poryvova zmena rychlosti vetru                          lze provest jen pro vetrne turbiny s promennou rychlosti vetru chyba formatu dat zmeny rychlosti vetru  - spravne:            Jm_bloku(retezec),doba trvani [s],pomerna zmena [%]            V ostrove chybi napajeci uzel >black out                       chyba formatu dat zmeny stavu  UPFC -spravne:                  Jm_UPFC(6m.retezec),Stav   [-1,0,1,2,3,5]                      UPFC blokovana, UPFC vypnuta     ,UPFC zapnuta                 UPFC zmena Uz      , UPFC zmena Pz      , UPFC zmena Qz        chyba formatu dat zmeny zadane hodnoty UPFC - spravne:         Jm_UPFC(6m.retezec), dU/dP [kV/MW]                             zapsán chodu sítě                                              PROFIL   ZAPNUT                                                PROFIL   VYPNUT                                                se nenachazi v useku jmen profilu                              prepnuto do ROP na vodni turbine podle ZAT                     dist.ochrana odblokovana                                       dist.ochrana blokovana                                         dist.ochrana neaktivni                                         HRT na horni mezi,odbocka,Uzad,Uskut:                          HRT na dolni mezi,odbocka,Uzad,Uskut:                          HRT technologicke blokovani,odbocka,Uzad,Uskut:                automatika popud                                               automatika nabeh                                               ochrana start zony:                                            ochrana VYP  v zone:                                           synchrotakt ZAP                                                HRT zablokován,odbocka,Xzad,Xskut:                             HRT odblokován,odboc.,Xzad,Xskut:                              zmena zadaneho cosfi [p.j]                                     zapnut  vypnut  blokovanvn. blok                               vyrazen z ARN,Smycka zarazen do ARN,Smycka                     ochrana start ve fazi A zona, R,X:                             ochrana start ve fazi B zona, R,X:                             ochrana start ve fazi C zona, R,X:                              synchro                                                        synchrotakt aktivovan                                         nadpr.ochrana start ve f. A st.,I,Inast                        nadpr.ochrana start ve f. B st.,I,Inast                        nadpr.ochrana start ve f. C st.,I,Inast                        nadpr.ochrana VYP   stupen:                                    zapnut kompenzacni prostredek č.:                              vypnut kompenzacni prostredek č.:                              prepnuto z RO  do regul. vykonu                                BLOK    ODBUZEN                                                BLOK    ODSTAVEN                                               BLOK    NAJIZDEN                                               blok neni odstaven ->neni mozno najet                          prokluz polu -  blok odbuzen                                   zpetna wattova - blok odstaven                                 nadotacky - blok vypnut                                        podotacky - blok vypnut                                        trendova zmena  Ns [p.j]                                       Obnova odlehcene zateze trendem                                Vypinani zateze trendem: %,MW                                  ZMENA ZATEZE NA MW,MVAr:                                       zmena nastaveni DO na sadu:                                    zmena nastaveni SZ na sadu:                                    zmena vypinace vyvodu                                          zmena stavu OZ                                                 paralelni provoz s trafem                                      ukonceni paral. provoz s trafem                                UZEL    ZKRAT                                                  UZEL ZKRAT ODPOJEN                                             Podpeti  - blok odstaven                                       Nadpeti  - blok vypnut/odstaven                                ARN u spodni meze - zmena UZ neprovedena, Rmin=                ARN u horni meze -  zmena UZ neprovedena, Rmax=                H281CE Automatika opětného zapnutí 1 - vydání zapínacího poveluH111S  Nadproudová ochrana 1 - I> - popud                      H111T  Nadproudová ochrana 1 - I> - vypnutí                    H121T  Nadproudová ochrana zkratová 1 - I>> - vypnutí          H125T  Nadproudová ochrana mžiková 1 - I>>> - vypnutí          H301T Rozdílová ochrana transformátoru - vypnutí               H391A  Frekvenční ochrana - výstraha                           H391S1T  Frekvenční ochrana - vypnutí v 1.stupni               H391S2T  Frekvenční ochrana - vypnutí ve 2.stupni              H391S3T  Frekvenční ochrana - vypnutí ve 3.stupni              H391S4T  Frekvenční ochrana - vypnutí ve 4.stupni              H391T  Frekvenční ochrana - vypnutí                            H151T  Citlivá zemní ochrana směrová 1 - vypnutí               H151A  Citlivá zemní ochrana směrová 1 - zemní spojení výstrahaH281B Automatika opětného zapnutí vypínače - blok. automatiky  H211FUNSU  Fázovač - neúspěšné fázování                        H211DFB  Fázovač - blokování při překročení rozdílu kmitočtů   H211DFIB  Fázovač - blokování při překročení rozdílu uhlů      H211DUB  Fázovač - blokování při překročení rozdílu napětí     F771HI  Regulace odboček transformátoru - povel napětí více    F771LO  Regulace odboček transformátoru - povel napětí méně     ROP  -vypnutí                                                 ARN změna uzlu měření              do: ARN zmena neprovedena    nadproudová ochrana VYP                                        nadproudová ochrana ZAP                                       H251FWS  Distanční ochrana 1 - popud ve směru                  H251RES  Distanční ochrana 1 - popud v protisměru              H251L1S  Distanční ochrana 1 - popud ve fázi L1                H251L2S  Distanční ochrana 1 - popud ve fázi L2                H251L3S  Distanční ochrana 1 - popud ve fázi L3                H251NS   Distanční ochrana 1 - popud v nule                    H251PSB  Distanční ochrana 1 - blokování při kývání v síti     H251T1S  Distanční ochrana 1 - start časového stupně T1        H251T2S  Distanční ochrana 1 - start časového stupně T2        H251T3S  Distanční ochrana 1 - start časového stupně T3        H251T4S  Distanční ochrana 1 - start časového stupně T4        H251T5S  Distanční ochrana 1 - start časového stupně T5        H251T6S  Distanční ochrana 1 - start časového stupně T6        H251T6S  Distanční ochrana 1 - start časového stupně T6        H261L3T  Rozdílová ochrana vedení - vypnutí fáze L3            H261T    Rozdílová ochrana vedení - vypnutí                    H131A    Nadproudová ochrana při přetížení 1 - výstraha        H311T    Rozdíl.ochr.příp.-vyp.                                H2                                                             H3                                                             forsaz zahajena                                                forsaz ukoncena                                                změna výkonu fiktivního bloku                                  Odlehceni v ostrovu: %,MW                                      zátěž přehozena do uzlu:                                       zátěž vrácena zpět z uzlu:                                     VETEV  nedisponibilni                                          VETEV  disponibilni                                            obnova odlehcene zateze skokem                                 Odlehceni zateze skokem: %,MW                                  Zmena prevedené zátěže na  MW,MVAr:                            Obnova napajeni po blackoutu                                   Ztráta napájení-blackout                                       Podpetova ochrana blokována                                    Podpetova ochrana odblokována                                  Zemní ochrana směrová -  odpadnuti                             vypnutí  ALZT                                                  Povel na zvýšení proudu TL-přepnutí odbočky -, N,Itl,Irez:     Povel na snížení proudu TL-přepnutí odbočky +, N,Itl,Irez:     Povel na připnutí přídavného odporníku, u0:                    Povel na odepnutí přídavného odporníku, u0:                    přepnuti ALZT do ladění tlumivky                               přepnuti ALZT do spinání bočníku                               PST  ZMENA UHLU                                                zmena režimu LFC a uzlu měřeni f                               zmena režimu LFC -VYP/f,P,f+P,ROP                              zmena uzlu měřeni f pro LFC                                    FO v uzlu vypnuto - stupen :                                   FO v uzlu zapnuto - stupen :                                   zmena zad.hodnoty otacek z LFC                                 Regulace zateze trendem: %,MW                                  Obnova vypnute zateze                                          Obnova regulovane zateze                                       blok mino reg.rozsah-nelze zaradit do sek.regulace P/f         sek.regulace P/f vypnuta od odchylky df 0.2 Hz                 skok zateze s ukoncenim TRENDu                                 H251T    Distanční ochrana 1 - distanční funkce - vypnutí      nadfrekvence - blok vypnut                                     podfrekvence - blok vypnut                                     blok znovu zapnut                                              Nadpeti  - menic vypnut                                        Podpeti  - menic vypnut                                        se nenachazi v tabulce jmen AOZ                                nutno zadat spravny retezec dle souboru AUTOMAT.DAT            Hend                                                           rozd.ochrana odblokovana                                       rozd.ochrana blokovana                                          ASV  -vypnutí                                                 změna stavu zátěže v  uzlu:                                    NZat-pocet zatezi VS                                           Stav Jmeno     Jmeno       Podb     Qodb                            zateze    uzlu        [MW]     [MVAr]                     TRAFO ZKRAT NA PRIMARU                                         TRAFO ZKRAT NA SEKUNDARU                                       VETEV nedisponibilni:zasah neproveden                          OZ-pusobeni                                                     ASV - aktivace                                                 ASV - neaktivní                                                ASV - vypnuto                                                  ASV - zapnuto                                                 Príčna regulace ZMENA UHLU                                     Přepnuto z príčné regulace na podélnou npd                     Přepnuto z podélné regulace na príčnou npr                     zmena zadaneho vykonu reg.trafa UTRZ                           