prekroceny meze Uzmin,Uzmax;UZAD:                                              zadana hodnota napeti UZAD omezena na:                                         prekroceny meze Ubmin,Ubmax;UB:                                                budici napeti UB omezeno na:                                                   odpojen blok:                                                                  cerpadlovy provoz bloku:                                                       prekroceny meze Ntmin,Ntmax;NZAD:                                              pozadovana hodnota vykonu NS omezena na:                                       Prehled dodavky vykonu do uzlu (podle UST.DAT) a                               pohotoveho vykonu generatoru/prikonu as.motoru                                 Typ        Jmeno   Cislo    Pdod   Ppoh/Pmot  Qdod   Qpoh/Qmot                 uzlu       uzlu    uzlu     [MW]   [MW]       [MVAr] [MVAr]                    odberovy                                                                       nelze mit statickou zatez-napeti mensi nez Umin:                               aktivni                                                                        napajeci                                                                       motor. chod Pdod:                                                              prekrocen pohotovy P o:                                                        prekrocen pohotovy Q o:                                                        motoricky                                                                      prekroceny meze Gmin,Gmax,YRVT:                                                otevreni regul.ventilu YRVT omezeno na:                                        soucet Kvt+Knt musi byt vetsi nez nula u bloku:                                opravte je v useku turbin katalogu bloku na radku                              nelze najit reseni pro ustaleny stav                                           motor odstaven - mozno zmenit Kzat nebo parametry motoru                       EkvMot                                                                         Prehled jednotlivych asynchronnich motoru                                           Jmeno        Kzat    Pprik   Qprik  cosfi   eta    n Melec Mmech  Mmech0   bloku    uzl     [-]     [MW]    [MVAr]    [-]     [1/min] [kNm] [kNm]        vykon vlastni spotreby [MW,MVAr]:                                              Prekroceno dimenzovani programu - sitove admitancni matice                     Nutno zmensit pocet uzlu nebo vetvi                                            neudano jmeno oblasti                                                          doplnte jmeno objektu ve vst.souboru                                           neudano jmeno motoru                                                           neudano jmeno bloku                                                            kod uziv.souboru nebyl rozpoznan v                                             neni motor-nelze zadat 3.typ vystupniho souboru                                -oblast nema zadan centralni regulator P a f                                   .soubor: je zadan chybne bud:                                                           A) kod typu vystupniho souboru (trimistny retezec)                             B) sestimistny retezec jmena objektu - bloku/oblasti                           C) retezec jmena vystupniho souboru vcetne podadresare                ve vstupnim souboru                                                            pracovni bod mimo regulacni pasmo                                              Pbase premisten do prostredka regulacniho pasma                                hlaseni pri cteni vstupnich dat-chyby a varovani pri inicializaci modelu       chybne nacteny cas a kod zasahu:                                               opravte radek s casem a kodem zasahu ve scenari                                nacitani vstupnich souboru bez chyb nebo standardne osetreno                   na radku:                                                                      v uzlu modelovana vlastni spotreba bloku                                       zadany typ.parametry stat.zateze, ale neprirazen objem S_Stat ani blok(pro VS) nelze soucasne modelovat zatez staticky i konstantnim proudem                  zadan typ.parametry  motoricke zateze, ale ne objem S_mot                      nelze soucasne pripojit ekvivalentni motor a synch./asynch.blok                v uzlu zadany typ.parametry FO, ale nejsou zadany objemy jednotlivych stupnu   prekrocen pocet aktivnich uzlu                                                 nutno zmensit pocet bloku nebo aktiv. zatezi                                    zjistena data chybneho formatu ve vstupnim souboru UST.DAT                    Opravte format data dle Prirucky nebo vzorovych projektu                       zjistena data chybneho formatu ve vstupnim souboru UZLY.DAT                    zjistena data chybneho formatu ve vstupnim souboru UZLY.DTB                    nepatri mezi dovolene kody                                                     opravte kod - mozne kody: S K T Q B                                            se nenachazi v katalogu SYMBOL.CAT                                             opravte symbol dle katalogu                                                    je zadan chybne jmeno bloku(sestimistny retezec) nebo                          kod(jednomist.retezec) - mozne kody: S K T Q B                                 symbol promenne (4mist.retezec)-skluzu/reg.odchylek                            je zadan chybne parametr Iana1 (0/2/3/4/6)                                     je zadan chybne pocet hladin napeti (0-10)                                     chybne udaje o hladinach napeti (Nhlad*Real)                                   chybne udaje o odchylkach napeti (Nhlad*Integer)                               chybne udaje o dovolenych proudech (Nhlad*Integer)                             je zadan chybne parametr Iana2 (0/1/2)                                         je zadan chybne jeden z parametru Fmin/Fmax/dF[mHz]                            je zadan chybne parametr Iana3 (0/1/2)                                         je zadan chybne jeden z parametru Smin/Smax/dS[%]                              je zadan chybne parametr Iana4 (0/1                                            opravte udaje ve vstupnim souboru ANAL.DAT                                     chyba pri nacitani globalniho katalogu TYP_BLOK/TYP_SIT.CAT                    se nenachazi v tabulce cisel uzlu                                              nutno opravit spravne cislo dle souboru UST.DAT                                paralelni vetev nenasleduje                                                    paralelni vetve musi v souboru VET.DAT nasledovat za sebou                     chybny parametr Ipoc (-2/-1/0/1/3)                                             chybny format Tkon nebo kroku vypisu                                           chybny format v zadani integracnich kroku                                      chybny format v zadani parametru eps,Itermax,Diagn                             Opravte udaj ve vstupnim souboru RIZENI.DAT                                    se nenachazi v tabulce jmen profilu                                            ve vst.souboru AUTSEK.DAT opravte jmeno profilu podle KONT.DAT                 se nenachazi v tabulce jmen uzlu                                               v vst.souboru AUTSEK.DAT opravte jmeno uzlu podle UST.DAT                      se nenachazi v useku jmen oblasti                                              ve vst.souboru AUTSEK.DAT opravte jmeno oblasti podle UST.DAT                  se nenachazi v tabulce jmen bloku                                              ve vst.souboru AUTSEK.DAT opravte jmeno bloku podle GEN.DAT                     zjisten nespravny format udaje v useku regulatoru oblasti                      zjisten nespravny format udaje v primo rizenych bloku                          zjisten nespravny format udaje pro regulator Y1                                zjisten nespravny format udaje pro regulator Y3                               pro regY1                                                                       zjisten nespravny format udaje pro jmena bloku                                 zjisten nespravny format udaje pro Nrmin                                       zjisten nespravny format udaje pro Nrmax                                      pro regY3                                                                      opravte chybny udaj ve vstupnim souboru AUTSEK.DAT                             neni v katalogu typovych par. regul.traf-nahrazen                              k regul.trafu nenalezeny udaje o dynamickych modelech v SIT.DAT                k regul.trafu neni zaznam v DTB modelu-pouzity defaul paramet. a stand. modely pouzit standartni model a typ.parametry defaul                                 pocet symbolu omezen na :                                                      v adresari GLOBAL.DAT nenalezen katalog symbolu SYMBOL.CAT                     zkopirujte katalog SYMBOL.cze z CD jako SYMBOL.CAT  do podadresare GLOBAL.DAT  neni v katalogu typ.parametru dynam.zateze-nahrazen                            neni v katalogu typ.parametru stat.zateze-nahrazen                             konstantni proud ignorovan, v uzlu je jiz pripojena stat.zatez                 ekv.motor ignorovan, chybi objem zateze modelovane ekv.motorem                 ekv.motor ignorovan, v uzlu je jiz pripojen blok                               neni v katalogu typ.parametru motoru-nahrazen                                  frekvencni odlehcovani ignorovano, nejsou zadany objemy jednotlivych stupnu    neni v katalogu typ. parametru frek.odleceni-nahrazen                          soucet typu cinne  zateze se lisi od 100%                                      podil slozky modelovane G snizen o:                                            soucet typu jalove zateze se lisi od 100%                                      podil slozky modelovane B snizen o:                                            ve vst.souboru VET.DAT opravte jmeno regul.uzlu podle UST.DAT                  Reg.trafo                                                                      neni v seznamu vetvi                                                           Zkontrolujte poradi pocatecniho /konc. uzlu v souboru  VET.DAT                  zjisten chybny format dat vetve                                                zjisten chybny format dat regulacniho trafa                                   Opravte udaje ve vstupnim souboru VET.DAT                                      v podadresari VST chybi katalogy typovych parametru                            doplnte do podadresare VST katalogy TYP_BLOK.CAT a TYP_SIT.CAT z instal.disketyu typ.par                                                                      nelze zadat nulove cas.konstanty generatoru-prirazeny standardni parametry     nelze zadat nulove reaktance a ucinik-prirazeny standardni parametry           nelze zadat Ta=0, ka=0 - prirazeny standardni parametry                        Pocet typovych parametru generatoru v lokalnim a globalnim katalogu prekrocil  prirazeno v=2%/sec                                                             nelze zadat Ts=0, kp=0 je/li Ti=0  - prirazeny standardni parametry            Pocet typ.parametru budice v lokalnim a globalnim katalogu prekrocil           nelze zadat nulove konstanty Ts,Tiom,Tom  - prirazeny standardni parametry     Pocet typ.parametru regulace buzeni v lokalnim a globalnim katalogu prekrocil  nelze zadat TiHMP,TdHMP=0  - prirazeny standardni parametry                    Pocet typ.parametru prid.automatik buzeni v lok. a glob. katalogu prekrocil    nelze zadat cas.konst. servopohonu Tv=0 - prirazeny standardni parametry       Pocet typ.parametru turbiny v lokalnim a globalnim katalogu prekrocil          prirazeno Tiv=Tv                                                               nelze zadat Tr=0 - prirazeny standardni parametry                              Pocet typ.parametru regulace pohonu v lokalnim a globalnim katalogu prekrocil  prirazeno Tlp=Thp                                                              prirazeno Knt=1                                                                nelze zadat Tit,Tik,Tcv,Tehp=0 - prirazeny standardni parametry                Pocet typ.parametru prid.automatik turbiny v lok. a glob. katalogu prekrocil   prirazeno v=1%/min                                                             nelze zadat Td,Tfuel,Tw,Tcb=0 - prirazeny standardni parametry                 Pocet typ.parametru zdroju pohonneho media v lok. a glob. katalogu prekrocil   nelze zadat  Tm=0 - prirazeny standardni parametry                             nelze zadat Xmi=0 - prirazeny standardni parametry                             nelze zadat R20 nebo X20=0 - prirazeny standardni parametry                    nelze zadat R21 nebo X21=0 - prirazeny standardni parametry                    Pocet typ.parametru asynchronnich motoru v lok. a glob. katalogu prekrocil     Pocet typ.parametru pohanenych zarizeni  v lok. a glob. katalogu prekrocil     Pocet typ.parametru stat.charakteristik zateze  v katalozich prekrocil         Pocet typ.parametru frek.odlehcovani zateze  v lok. a glob.katalozich prekrocilv podadresari VST chybi katalogy typovych parametru TYP_SIT.CAT                doplnte do podadr.VST katalogu TYP_SIT.CAT z instalacni diskety                nelze zadat F1-4<44Hz -prirazeny standardni parametry nebo pouzijte automatiku nelze zadat F1-4<44Hz - opravte TYP_SIT.CAT nebo pouzijte automatiku           dlouhe casy T-prirazeny standardni parametry/uzijte automatiku/zvetsete dxmin  dlouhe casy T - opravte TYP_SIT.CAT/uzijte automatiku/zvetsete dxmin            je chyba typ.parametru v useku generatoru                                     chyba nacitani poctu typ.parametru generatoru                                  je chyba typ.parametru v useku budicu                                          chyba nacitani poctu typ.parametru budicu                                       je chyba typ.parametru v useku regulatoru buzeni                              chyba nacitani poctu typ.parametru regulatoru buzeni                           je chyba typ.parametru v useku automatik buzeni                                chyba nacitani poctu typ.parametru automatik buzeni                             je chyba typ.parametru v useku turbin                                         chyba nacitani poctu typ.parametru turbin                                       je chyba typ.parametru v useku regulatoru turbin                              chyba nacitani poctu typ.parametru regulatoru turbin                            je chyba typ.parametru v useku automatik turbin                               chyba nacitani poctu typ.parametru automatik turbin                             je chyba typ.parametru v useku zdroju poh.media                               chyba nacitani poctu typ.parametru zdroju poh.media                             je chyba typ.parametru v useku asynchron. motoru                              chyba nacitani poctu typ.parametru asynchron. motoru                            je chyba typ.parametru v useku pohonu                                         chyba nacitani poctu typ.parametru pohonu                                       je chyba typ.parametru v useku stat.charakteristik                            chyba nacitani poctu typ.parametru st.charakteristik                            je chyba typ.parametru v useku frekv.odlehcovani                              chyba nacitani poctu typ.parametru  frekv.odlehcovani                           je chyba typ.parametru v useku regulacnich traf                               chyba nacitani poctu typ.parametru regulacnich traf                            opravte prislusny radek ve vst.souboru TYP.DAT                                 opravte prislusny radek v katalogu TYP_BLOK.CAT/TYP_SIT.CAT                    zkontrolujte neporusenost hlavicek souboru TYP.DAT                             zkontrolujte hlavickyv katalozichTYP_BLOK.CAT/TYP_SIT.CAT                      se nenachazi v katalogu symbolu SYMBOL.CAT                                     nutno opravit spravny retezec v souboru AUTOMAT.DAT                            neidentifikovan typ mericiho clanku v AUTOMAT.DAT                              nutno zadat spravne retezce nebo pouzit LIMT v AUTOMAT.DAT                     se nenachazi v tabulce jmen automatik                                          opravte spravny retezec ze souboru AUTOMAT.DAT                                 se nenachazi v tabulce jmen vetvi                                              opravte spravny retezec z VET.DAT nebo variace &&&&&__#.VET                    opravte spravny retezec z GEN.DAT  nebo variace &&&&&#__.GEN                   opravte spravny retezec z UST.DAT nebo variace &&&&&###.UST                    nerozpoznan retezec jmena objektu ve vstup.souboru AUTOMAT.DAT                  zjisten chybny format udaje ve vstupnim souboru AUTOMAT.DAT v useku automatik Prekrocen pocet uzlu site o:                                                   nutno zmensit ekvivalentovanim sit                                             Prekrocen pocet oblast  o:                                                     nutno zmensit pocet zadanych oblasti v UST.DAT                                 nenacten pocet oblasti -pouzity stand.jmena AREAx                              pocet vetvi je vetsi nez povolenych                                            nutno zmensit ekvivalentovanim sit                                             Prekrocen pocet bloku a motoru o:                                              o tento pocet je nutno snizit pocet bloku/motoru v GEN.DAT                     v vst.souboru GEN.DAT opravte jmeno uzlu dle souboru UST.DAT                   v uzlu jsou pripojeny synch.stroje                                             nelze modelovat syn. a asynch.stroje na spolecne pripojnici                    Prekrocen pocet profilu o:                                                     vynechany zbyvajici profily v UST.DAT                                          ve vst.souboru UST.DAT nerozpoznano jmeno vetve v profilu                      nenacteny profily z UST.DAT                                                    zadano chybne uzivatelske cislo uzlu (1-99999) nebo jmeno (sestimistny retezec)zadano chybne poradove  cislo oblasti (1-33) nebo jmeno (sestimistny retezec)  zadano chybne por.cislo, jmeno vetve(osmimistny retezec) nebo uzivat.cisla uzluzadano chybne por.cislo, stav(0/1),jmeno bloku/uzlu(sestimist.retezce)v GEN.DATzadano chybne por.cislo,stav(0/1),jmeno motoru/uzlu(sestimist.retezce)v GEN.DATchyba pri nacitani poctu uzlu/cisel refer.uzlu/Sv z UST.DAT                    v grafu:                                                                        je zadan chybny ctyrmistny retezec jmena symbolu                              V vst.souboru VYSTUP.DAT opravte symbol dle katalogu SYMBOL.CAT                V tab.maker MAKRA.DAT opravte symbol dle katalogu SYMBOL.CAT                   je zadan chybny retezec jmeno objektu                                          Ve vst.souboru VYSTUP.DAT opravte jmeno objektu                                V tab.maker MAKRA.DAT opravte jmeno objektu                                    nutno opravit spravny retezec v souboru VYSTUP.DAT                             opravte symbol ve vst. souboru                                                 neni symbol promenne bloku-nelze pouzit pro typ SET                            se nenachazi v tabulce jmen bloku GEN.DAT                                      pocet souboru je vetsi nez povolena hodnota-pocet souboru byl omezen na 11     Chybne zadani promennych pro grafikuosetreny standardardnim vystupem           je chybne zadana leva hlavicka grafiky (21retezec)                             je chybne zadana prava hlavicka grafiky (21retezec)                            je chybny parametr N_gr(1/2/4/5),N_pr(1-7),Zmeny(0/1)                           je chybne zadan rozsah  Ymin a/nebo Ymax (2xReal)                             je chybne zadan pocet a/nebo symbol sady promennych                             je chybne zadan sestimistny retezec jmena bloku                               je chybne zadan retezec prvniho komentaroveho radku                            je chybne zadan retezec druheho komentaroveho radku                            Opravte udaj ve vstupnim souboru VYSTUP.DAT                                    Opravte udaj ve vstupnim souboru SOUBORY.DAT                                   v poradi:                                                                      ve vst.souboru KONT.DAT opravte jmeno vetve dle souboru VET.DAT                tato vetev je trafo                                                            Je mozne kontrolovat pouze vedeni                                              ve vst.souboru KONT.DAT opravte jmeno uzlu dle souboru UST.DAT                 vynechany zbyvajici objekty v KONT.DAT                                         ve vst.souboru KONT.DAT opravte jmeno bloku dle GEN.DAT                         je zadan chybny osmimistny retezec jmena vetve                                 je zadan chybny osmimistny retezec jmena vedeni                                je zadan chybny osmimistny retezec jmena uzlu                                  je zadan chybny sestimistny retezec jmena profilu                              je chybny osmimistny retezec jmena vetve v profilu                             je  chybny sestimistny retezec jmena oblasti                                  ve vstupnim souboru KONT.DAT                                                   Pocet pridavnych stabilizatoru omezen na:                                      opravte retezec ve vst.souboru STABIL.DAT                                      nerozpoznan retezec jmena objektu ve vstup.souboru STABIL.DAT                   zjisten chybny format udaje ve vstupnim souboru STABIL.DAT                    neni v knihovne modelu generatoru-nahrazen CLAS                                neni v knihovne modelu budicu-nahrazen STAN                                    neni v knihovne modelu turbin-nahrazen STAN                                    neni v knihovne modelu zdroju tepla-nahrazen CONS                              neni v katalogu typ.parametru generatoru-nahrazen                              neni v katalogu typovych parametru budicu-nahrazen                             neni v katalogu typ.parametru reg.budicu-nahrazen                              neni v katalogu typ. parametru aut.budicu-nahrazen                             neni v katalogu typ. parametru turbin-nahrazen                                 neni v katalogu typ. parametru reg.turbin-nahrazen                             neni v katalogu typ. parametru aut.turbin-nahrazen                             neni v katalogu typ. parametru tep.zdroju-nahrazen                             neni v knihovne modelu motoru-nahrazen ELM1                                    neni v katalogu typovych parametru motoru-nahrazen                             neni v knihovne modelu pohonu-nahrazen STAN                                    pro pohon pouzity parametry z useku motoru                                     neni v katalogu typovych parametru motoru-nahrazen                             k bloku nenalezeny dynamicka data v databazi BLOK.DAT                          k bloku neni zaznam v databazi modelu-pouzity defaul parametry a stand. modely blok, ktery neni v BLOK.DTB nelze zadat poctem bloku v GEN.DAT                 bloku prirazeny stand.parametry (defaul) a stand.modely                        k motoru nenalezeny dynamicka data v databazi BLOK.DAT                         k motoru nenalezeny dynamicka data v databazi BLOK.DTB                         bloku prirazeny stand.parametry (defaul) a modely ELM1(motor) a STAN (pohon)   v souboru opravte jmeno bloku podle tabulky bloku varianty chodu               v souboru opravte jmeno vetve podle tabulky vetvi varianty chodu               u tohoto bloku nelze vypsat vnitrni elmot.silu nebo vykon                      vypis je mozny pro modely generatoru a modely ELM1 a ELM2                      tento symbol je mozne zadat pouze pro vedeni                                   se nenachazi v useku profilu                                                   v souboru opravte jmeno profilu z tabulky uzlu  nebo variace KONT.DAT          v souboru opravte jmeno podle tabulky uzlu varianty chodu                      vypis skluzu napeti je mozny pouze u aktivnich uzlu                            vypis derivace frekvence je mozny pouze u aktivnich uzlu                       vypis elektromotoricke sily mozny pouze u aktivnich uzlu                       v souboru opravte jmeno oblasti podle tabulky uzlu varianty chodu              -oblast nema zadan centralni regulator P a f                                   se nenachazi v tabulce stabilizatoru                                           v souboru opravte jmeno stabilizatoru dle STABIL.DAT                           v vst.souboru GEN.DAT opravte jmeno uzlu dle souboru UST.DAT                   v uzlu jej jiz pripojen syn.stroj                                              v vst.souboru GEN.DAT odstrante as.motor nebo syn.generator                    nelze mit statickou zatez-napeti mensi nez Umin:                               nelze mit proudovou zatez-napeti mensi nez 0.5:                                je chybny sestimistny retezec jmena bloku                                      tento uzel nepatri mezi aktivni                                                Pocet typ.parametru reg.trafa v lokalnim a globalnim katalogu prekrocil        motor je v izolovanem ostrovu                                                  Prekrocen maximalni pocet 40 uzlu pro DEMO verzi                               Prekroceno dimenzovani programu - sitove admitancni matice netocive slozky     Doslo k chybe pri vypoctu triangularizovene adm.matice - deleni nulou v uzlu   neidentifikovana 2.merena hodnota pro CIRC/LINE/LIM                             zjisten chybny format udaje ve vstupnim souboru LOGIC.DAT                     nerozpoznan retezec jmena clanku ve vstup.souboru LOGIC.DAT                    v AUTOMAT.DAT opravte jmeno logiky  dle LOGIC.DAT                              v AUTOMAT.DAT opravte jmeno clanku  dle LOGIC.DAT                              zjistena chyba pri cteni statickych objektu pro zobrazeni v komplexni rovine   chyba pri cteni standardnich profilu z UST.DAT                                 rozpoznan staticky model vlastni spotreby bloku -      objem S_Stat ignorovan  prirazeno qtz=1                                                                prirazeno At1=(1+qNL*pwind)/(1-qNL*(1-pwind))                                  prekroceny meze otevreni reg.organu Gmin,Gmax;G=                               otevreni reg.organu G omezeno na :                                             opraven minimalni integracni krok dxmin pro bezezbytkove puleni kroku   dxmin= doporucuji volit interval vypisu Int jako nasobek pocatecniho kroku dx    Int= zadan typ dynamicke zateze, ale ne objem zateze modelovne dynamicky S_Dyn      nelze soucasne modelovat ekv.motor nebo blok a dynamickou zatez v jednom uzlu  zadany typ.parametry odporove termostaticke zateze, ale ne jeji objem P_Ter    termostaticka odporova zatez ignorovana-chybi objem P_ter                      dynamicka zatez ignorovana-chybi objem S_dyn                                   term.odporova/dynamicka zatez ignorovana-chybi usek dyn.zateze v katalogu site dynamicka zatez ignorovana-chybi usek dynam.zateze v katalogu parametru site   Pocet typ.parametru dynamicke zateze v lokalnim a globalnim katalogu prekrocil Pocet typ.parametru statickych kompenzatoru v katalozich TYP_SIT.CAT prekrocil Pocet typ.parametru stejnosmerneho vedeni v katalozich TYP_SIT.CAT prekrocil   chyba nacitani poctu typ.parametru dynamicke zateze                            chyba nacitani poctu typ.parametru UPFC                                        chyba nacitani poctu typ.parametru statickych kompenzatoru                      je chyba typ.parametru v useku dynamicke zateze                                je chyba typ.parametru v useku UPFC                                            je chyba typ.parametru v useku statickych kompenzatoru                        u modelu DIES nebo HYDR nelze zadat Ti2=0 - opravte hodnutu v katalogu         u modelu DIES nelze zadat Td1,Td2=0 - opravte hodnutu v katalogu               opraven interval vypisu  Int=dx                                           Int= u modelu ST_S nebo ST_A nelze zadat Thp=0 - opravte hodnotu v katalogu         nelze zadat Tsamp,Tireg=0 - opravte data v AUTSEK.DAT                          nelze zadat Tw1S,Tw2S=0 - opravte data v STABIL.DAT                            u modelu NUCL nelze zadat khs=0 - opravte hodnotu v katalogu                   u modelu DIES nelze zadat zaporny exponent km - opravte hodnotu v katalogu     nelze zadat exponenty beta,alfa<0 - prirazeny standardni parametry             u modelu TCHK nelze zadat K1,k2<0 - opravte hodnotu v katalogu                 ekvivalentni asyn.motor ignorovan-chybi usek ekvivalant.motoru v katalogu site  je chyba typ.parametru v useku ekvivalentnich as.motoru                       je nespravny pocet typ.parametru generatoru                                    je nespravny pocet typ.parametru regulatoru buzeni                             je nespravny pocet typ.parametru turbiny                                       je nespravny pocet typ.parametru pridavnych automatik reg.turbiny              je nespravny pocet typ.parametru motoru                                        chyba pri nacitani poctu logik a diagnostiky z tabulky LOGIC.DAT               nerozpoznana automatika -> staticky objekt v grafice neproveden                merici clanek neni typu CIRC/LINE -> staticky objekt v grafice neproveden      pocet grafu prekrocil 2 -> merene hodnoty v grafice neprovedeny                chyba pri cteni merenych symbolu pro staticke zobrazeni v grafice              chyba pri cteni specifikace souboru merenych velicin pro zobrazeni v grafice   chyba pri otevirani souboru merenych velicin pro 1.graf                        chyba pri otevirani souboru merenych velicin pro 2.graf                        chyba pri nacitani jmen promennych v souboru merenych velicin                  chyba pri nacitani vztaznych hodnot promennych v souboru merenych velicin      zadana promenna ze zdrojoveho souboru nerozpoznana opravte zadani:             u modelu ST_A nelze zadat Tlp=0 - opravte hodnotu v katalogu                   zachytne ventily priskrceny! Yzvt:                                             otevreni zachytnych ventilu upraveno na Yzvt:                                  Pocet prvku po triangularizaci,zaplnenost:                                     Preteceni pameti pri alokaci sitove admitancni matice                          Chyba pri dealokaci sitove admitancni matice                                   Nesymetricka porucha neprovedena                                               Doslo k chybe pri vypoctu triangularizovene adm.matice - ulozeni matice        Vetev se zadanim nesymetricke poruchy neni uvedena v NESYM.DAT                 Slozka,pocet prvku po triangularizaci,narust poctu,Chyb.kod:                   Zkrat v izolovanem uzlu pro nulovou slozku                                     Preteceni pameti pri alokaci pridavnych promennych do souboru GR1-GR4          Pridavne promenne nebudou tisknuty do souboru typu GR1-GR4                     Preteceni pameti pri alokaci sitove admitancni matice -nutno zmensit pocet uzluse nenachazi v tabulce regulacnich traf                                        prirazeno Gmin=0, u verze 2.2/5 cerpani osetreno programove                    Preteceni pameti pri alokaci objektu- nutno zmensit jejich pocet v STABIL.DAT  v STABIL.DAT opravte jmeno regulovaneho uzlu podle VET.DAT                     V STABIL.DAT prekrocen dovoleny pocet objektu  regulatoru:                     Zkrat v uzlu nepruchodnem pro nulovou slozku                                   jmeno   Nrmin     Nt   Nrmax     SRR V[MW/m] CP   TRR  TSR      VT kk  ke+ ke- u modelu GAST  nelze zadat At=0 - opravte hodnotu v katalogu                   u modelu turbin ST_S/A a STAN nelze zadat Klp+Khp=0 -opravte hodnotu v kataloguDimenze a zaplnenost sitove admitancni matice:                                  Prekrocen dimenzovani promennych pro vypocet fazovych proudu                  Pro vetve se vzajemnou impedanci neni mozne zkrat zkrat uvnitr vetve           Preteceni pameti pri alokaci parametru netocive soustavy                       Preteceni pameti pri alokaci vzajemnych impedanci netocive soustavy            Pocet zon s ruznymi hodinovymi uhly traf prekrocil dimenzovani programu        Prekroceni poctu zon - fazovy posun traf nebude uvazovan pro uzel:             Nesouhlasi hodinove uhly v zone pro trafo:                                     zadano chybne por.cislo,jmeno trafa(12-mistny retezec) nebo uzivat.cisla uzlu   zjisten chybny format dat trojvinutoveho trafa                                > u tohoto trojvinutoveho trafa zadan nulovy vykon - Sn nastaveno na Sv        opravte jmeno uzlu v tabulce trojvinutovych traf v souboru:                    nulova reaktance vinuti trojvinutoveho trafa -> degeneruje na dve dvouvinutova nulovy determinant pri vypoctu, vzajemne impedanci se neuvazuji                vztažné napětí uzlu Uv je o 20% menší/větší než jmenovité napětí generátoru Un zkontrolujete zadání přímo připojeného bloku - program uvažuje návazné hladiny uzivatelske cislo se nenachazi v tabulce oblasti                               nutno opravit spravne cislo dle souboru UST.DAT nebo variace chodu             Z duvodu dodrzeni zaokr.chyb nelze dodrzet chybu vykonu eps -zvyste hodnotu Sv Z duvodu dodrzeni zaokrouhlovacich chyb vychazi YBOC male - zvyste hodnotu Sv  Prekrocen pocet reg.traf o:                                                    vynechany zbyvajici reg.trafa v tabulce vetvi                                  modely ELM1/2 vyzaduji modely vetrne nebo vodni turbiny -nahrazen:             model WIN# vyzaduje model as.generatoru-nahrazen:                              Prekrocen pocet bloku pro vypocet uhlu mezi emn E" o:                          Chyba pri cteni uzlu pro vypocet synchronizacniho vykonu                       Neidentifikovan uzel nebo se nejedna o uzel s pripojenym blokem                Chyba pri cteni zaznamu UPFC                                                   zadano chybne jmeno trafa(6-mistny retezec) nebo uzivat.cisla uzlu              zjisten chybny format dat UPFC                                                model DFIG vyzaduje modely vetrne turbiny -nahrazen:                           prekroceny meze Qmin,Qmax;QZAD:                                                zadana hodnota napeti QZAD omezena na:                                         prekroceny meze Eqmn,Eqmx; Eq:                                                 zadana hodnota napeti Eq omezena na:                                           pro DFIG musi byt Ti nenulova, Ti nastaveno na:                                Pocet typ.parametru UPFC v lokalnim a globalnim katalogu prekrocil             Pocet typ.parametru ekv.motoru v lokalnim a globalnim katalogu prekrocil       se nenachazi v tabulce jmen UPFC                                               v souboru opravte jmeno podle tabulky UPFC varianty chodu                      neni v katalogu typovych parametru UPFC -nahrazen                              k UPFC nenalezeny udaje o dynamickych modelech v SIT.DAT                       k UPFC nenalezeny udaje o dynamickych modelech v SIT.DTB                       prekrocen maximalni proud UPFC Ipmax; Ipod:                                    prekroceno max.napeti serioveho trafa UPFC;User:                               napeti omezeno na:                                                             prekrocen maximalni kompenzacni proud UPFC;Ikomp:                              proud omezen na:                                                               prekrocen maximalni cinny vykon UPFC Psmax; Ps:                                model HRSC vyžaduje model plyn. turbíny GASA u předchozího bloku               nesoulad mezi dodávaným příkonem z plynové turbíny a požadovaným parním výkonemchyba (dalsi zaznamy nejsou cteny)pri cteni databaze dynamicky modelu na radku:nelze zadat T1f=0 nebo T1u=0, prirazeny standardni parametry 0.1s              je nespravny pocet typ.parametru pridavnych automatik reg.buzeni                zjisten chybny format udaje ve vstupnim souboru AUTOMAT.DAT v useku ochran    prekrocen dovoleny pocet automatik o:                                          prekrocen dovoleny pocet ochran o:                                             zjisten chybny format udaje ve vstupnim souboru AUTOMAT.DAT u impedanc.clanku   zjisten chybny format dat uzlu                                                Opravte udaje ve vstupnim souboru UST.DAT                                      prekrocen dovoleny pocet bocniku o:                                             zjisten chybny format dat stabilizatoru                                        zjisten chybny format dat regulatoru                                           zjisten chybny format dat ARN                                                  zjisten chybny format dat regul.bloku                                         Pocet pridavnych regulatoru omezen na:                                         Pocet ARN  omezen na:                                                          Nulovy regulacni rozsah u bloku                                                V STABIL.DAT prekrocen dovoleny pocet regul.bloku:                             nerozpoznan regulacni blok ve vstup.souboru STABIL.DAT                         se nenachazi v tabulce ARN                                                     opravte jmeno ARN dle STABIL.DAT                                               opravte jmeno reg.bloku dle STABIL.DAT                                         se nenachazi v tabulce regulatoru                                              opravte jmeno regualatoru dle STABIL.DAT                                       zjisten chybny format udaje ve vstupnim souboru AUTOMAT.DAT u nadproud.ochrany zjisten chybny format udaje ve vstupnim souboru AUTOMAT.DAT u synchrotaktu     prepnuto na rucni rizeni - P <                                                 prekroceny meze Urmin,Urmax;RB:                                                vystup regulatoru buzeni RB omezena na:                                        Prekrocen pocet iteraci vypoctu v modelu WIND:                                 dodavany vykon FvE neodpovídá intenzitě sl.záření:                             výkon FvE bude omezen na:                                                      Prekrocen pocet iteraci vypoctu v modelu GASA:                                 Jeden z typ.parametrů modelu GASA je 0: etaT,Wmin,T3,T4,k3,Tw -opravte katalog Jeden z typ.parametrů zdroje pro GASA je 0: Te0,Tf0,etaC,kx   -opravte katalog Jeden z typ.parametrů regulátoru turbíny pro GASA je nulový:Te-opravte katalog zjisten chybny format udaje ve vstupnim souboru AUTOMAT.DAT u automatiky OZ    zjisten chybny format udaje ve vstupnim souboru AUTOMAT.DAT u rozdílové ochranyprekrocen dovoleny pocet automatik OZ o:                                       prekrocen dovoleny pocet fázovacích automatik o:                               prekrocen dovoleny pocet rozdílových ochran o:                                 prekrocen dovoleny pocet frekvenčních automatik o:                             prekrocen dovoleny pocet zemních směrových ochran o:                           prekrocen dovoleny pocet automatik ladeni zhaseci tlumivky o:                  zjisten chybny format udaje ve vst.souboru AUTOMAT.DAT u fazovaci automatiky   zjisten chybny format udaje ve vst.souboru AUTOMAT.DAT u frekvenční ochrany    zjisten chybny format udaje ve vst.souboru AUTOMAT.DAT u zemni směrové ochrany zjisten chybny format udaje ve vst.souboru AUTOMAT.DAT u aut.ladeni zh.tlumivkyChyba pri cteni zaznamu vypinace                                               Chyba pri cteni zaznamu odpojovace                                             zjisten chybny format udaje ve vst.souboru AUTOMAT.DAT u frekvencni ochrany    prekrocen dovoleny pocet frekvenčních ochran o:                                v AUTOMAT.DAT opravte jmeno clanku  dle LOGIC.DAT                              se nenachazi v tabulce frekvenčních ochran                                     opravte jmeno FO dle AUTOMAT.DAT                                               prekrocen dovoleny pocet automatik ladeni zh. tlumivky  o:                     se nenachazi v tabulce 3VT                                                     zjisten chybny format udaje ve vst.souboru AUTOMAT.DAT u automatiky ladeni ZT  překročen dovolený počet zásahů automatik a logik:                             překročen dovolený počet článků logik:                                         je zadan chybne parametr Diag (0/1/2/3)                                        > u tohoto vinutí 3VT zadáno nulové napětí Un - Un nastaveno na Uv             > u tohoto vinutí 3VT zjištěny nenávazné hladiny napětí Un a Uv  - varování    > u 3VT s Un2=Un3 zjištěna nesymetrie Sn2 a Sn3 nebo uk12 a uk13 - varování    zjisten chybny format udaje ve vstupnim souboru AUTOMAT.DAT u rozsireni RO-ASV  zjisten chybny format dat zateze                                              v úseku zátěží opravte jmeno uzlu z úseku uzlů (UST)                           